Procès-verbal du 30.08.2023

Présents

* M. Castoldi
* M. Ricchieri

État des lieux

* PCB monté, hardware testé à 75%

Problèmes rencontrés

* Courant dans les LEDs de puissance moins élevé que prévu (1A au lieu de 1.5)

Solutions proposées

* Effectuer des mesures pour connaitre l’origine du problème

Décisions prises

* Ne pas mettre la priorité sur le courant des LEDs

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mercredi 23 août

* Finir de tester le hardware et programmer les éléments essentiels

Prochaine réunion :

06.09.2023, 15h15, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 23.08.2023

Meven Ricchieri